Regra:

Tipo do solo:

Parâmetro fixo (Arenoso, Argiloso)

Declividade:

Parâmetro fixo (90, 60 graus)

Umidade:

A cada 15 segundos o sistema irá coletar dados;

1º post armazena a umidade inicial, após 15 segundos novo post para umidade final;

O acelerômetro segue o mesmo princípio da umidade, 1º post armazena X, Y e Z inicial, após 15 segundos X, Y e Z final.

A intensidade da chuva é medida em mm (milímetro) - Pensar no que pode ser feito com a intensidade da chuva para mensurar parâmetro.